JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA 

Gradsko satiričko Kazalište ¨Kerempuh¨, OIB 26804323093 prikuplja ponude za uslugu nabave i postavljanja tapisona u pet garderoba i dijela pristupnog puta u prostoru zgrade Kazališta, na adresi Prolaz Fadila Hadžića 7, Zagreb.

1. PREDMET NATJEČAJA
[bookmark: _Hlk165892277]Predmet nabave je prikupljanje ponuda za uslugu nabave i postavljanja tapisona u pet garderoba i dijela pristupnog puta u prostoru zgrade Kazališta, na adresi Prolaz Fadila Hadžića 7, Zagreb, sukladno traženim uvjetima naznačenima u ovom Pozivu. Usluga izmjene tapisona u pet garderoba i dijelu pristupnog puta uključuje:
1. Skidanje postojećeg tapisona i sokla iz garderoba uključujući i dio pristupnog puta
2. Struganje i brušenje podloge
3. Pripremu podloge reparaturnom masom uz izbjegavanje zapunjavanja postojećih rupa za učvrščivanje sjedalica
4. Dobava objektnog dizajniranog tapisona visoke kvalitete , boja i dizajna prema izboru naručitelja, do 8 boja ukupno (TWENTY boje), Chromojet print, vrsta : tufting cut pile (velour) 1/10", 100% poliamid, 1000-1100 g/m2 gornjeg sloja, 2100-2200 g/m2 ukupne težine, podloga sa dodatnom opcijom integriranog filca od 350-400 g/m2, ukupne visine 10-11 mm ukupne visine, podloga integrirani tekstilni filc ili jednakovrijedno, gustoće 160.000-170.000 očica/m2, redukcija zvuka/topota minimalno 29-31 dB ,  primari backing obavezno non woven, otporno na kotačiće stolica prema EN 985, Bfl-S1 negorivo prema EN ISO 9239-1, klasa otpornosti na habanje prema EN 1307 klasa 33,  otpornosti boje na utjecaj sunca 5 ili više prema ISO 105 B02, trajni antistatik, u rolama 400 cm širine cm. Dobava prema planu polaganja sa uključenim skim otpadom te materijalom za sokl - procjena + eventualna REZERVA. Krojenje, manipulacija I postav tapisona punoplošnim ljepljenjem na protuklizni premaz tj čičak ljepilo sa slaganjem spojeva prema pravilima struke I upotrebu svih modernih podopolagačkih alata
5. Krojenje, manipulacija i postava tapisona punoplošnim ljepljenjem eko disperzivnim ljepilom ili protukliznim premazom sa lijepljenjem eko disperzivnim ljepilom na spojevima. Uključuje slaganje spojeva i dizajna/raporta prema pravilu struke i uz upotrebu svih modernih podopolagačkih alata. Izrada sokla od PVC lajsni za sokl i  traka tapisona
6. Izrada sokla koji se sastoji od PVC lajsne za sokl u koji se umeće traka tapisona kao i pod ili izvedba od tapisona kao pod koji se rubi industrijskim koncem u boji sličnoj boji tapisona. Svi unutarnji i vanjski spojevi na kutovima obavezno pokriti tipskim elementima/kutnicima proizvođača sokl lajsne.
7. Dobava i montaža AL profila kutnih ili stepenišnih za rubove stepenica svih (spoj čelo - gazište). Pričvršćivanje vijcima, dimenzija minimalna 40 mm gornje plohe.
8. Dobava i postav tkane PVC heterogene podne obloge od pletenog vinila tip LOOM +, boja prema izboru iz kolekcije LOOM+ u  pločama 50x50 cm. Tehničke karakteristike u privitku ponude – linku ispod. ploče 50x50 cm, ukupna debljina 3 mm, ukupna masa 4,95 kg/m2, otporno na kotačiće, trajno antistatično, PUR Ecoprotect završni zaštitni sloj, Bfl-S1 negorivo, izolacija udarnog zvuka 9 dB, klasa otpornosti 33 - ekstremno otporno na habanje (heavy use). 
 2. UVJETI NABAVE
Način izvršenja: ponuda
Mjesto izvršenja: Prolaz Fadila Hadžića 7, Zagreb
Cijena ponude: Ponuda se dostavlja s cijenom izraženom u eurima. Cijena je nepromjenjiva.
U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se
iskazuje zasebno iza cijene ponude.
Prihvatljivo vrijeme izvedbe radova: 10.7.2026. do 25.7.2026. godine.
Opcija važenja ponude: 30 dana od dana za dostavu ponuda
Dokazi sposobnosti i potrebne izjave:
1. Troškovnik (ispunjen, ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja),
2. Izjava Ponuditelja o uvjetima početka i završetka radova,
3. Izjava Ponuditelja o trajanju garancije: a) Na ugrađeni materijal, b) Na izvedene radove u trajanju od 4 godine za svaku navedenu stavku,
 4. Traži se bankovno jamstvo u iznosu 10% vrijednosti ponude za ozbiljnost ponude
5. Traži se dostava uzorka, tehničke specifikacije te kopiju certifikata za negorivost Bfl-S1 za podnu oblogu koja se nudi
6. Traži se potvrda barem dva naručitelja iz ranije obavljenih sličnih poslova minimalne vrijednosti koja se nudi gdje naručitelj potpisom i žigom ovjerava da su radovi uspješno i bez prigovora izvedeni
8. Traži se potvrda porezne uprave o izvršenim plaćanjima svih obveza za mirovinskim i zdravstveno osiguranje
9. Potvrda o nekažnjavanju odgovorne osobe gospodarskog subjekta koji je ponuditelj
GSK ¨Kerempuh¨ zadržava pravo provjere tehničke i stručne sposobnosti te sposobnosti obavljanja djelatnosti ponuditelja.
Prilikom sklapanja ugovora, odabrani Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za povrat avansa te
jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice/zadužnice ili bankarske garancije s
klauzulom plaćanja, bezuvjetno, neopozivo i bez prigovora i na prvi pisani poziv'' u visini od 40 %
(četrdesetposto) od vrijednosti ugovora, koja će biti zadržana i kao jamstvo za otklanjanje nedostataka.
3. NAČIN I UVJETI PLAĆANJA
Predujam u visini do 40% ( četrdesetposto) ugovorene vrijednosti radova.
Ostatak plaćanja se vrši po obavljenom poslu.
4. ROK I NAČIN DOSTAVE
Rok za dostavu ponude je 23.6.2026. godine do 16.00 sati.
Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom ,, USLUGA NABAVE I POSTAVLJANJA TAPISONA U PET GARDEROBA U PROSTORU ZGRADE KAZALIŠTA, NA ADRESI PROLAZ FADILA HADŽIĆA 7, ZAGREB '' i ''NE OTVARAJ''. Ponuda se dostavlja na adresu Prolaz Fadila Hadžića 3, Zagreb.
5. KRITERIJI ZA ODABIR
Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude:
• Cijena
• Garancija
• Rok izvedbe radova
• Način plaćanja
• Reference
Najpovoljnija je ona ponuda koja je prihvatljiva, prikladna i pravilna ponuda sposobnog ponuditelja, a kriterij na kojem javni naručitelj temelji odabir ponude je najniža cijena
6. OTVARANJE PONUDA
Otvaranje ponuda će biti u roku od 2 dana od dana isteka za dostavu ponuda. Otvaranje provodi
Povjerenstvo na zatvorenoj sjednici. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
7. ODLUKA O ODABIRU ILI PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE
Natječaj će se poništiti u ovim slučajevima:
• Ukoliko nisu pristigle najmanje dvije ponude ponuditelja koji su u potpunosti ispunili uvjete iz
natječaja,
• Povjerenstvo će obavijest o provedenom natječaju objaviti na web stranici Kazališta. 
GSK KEREMPUH ne snosi nikakve posljedice ukoliko postupak natječaja ne završi odabirom jedne od Ponuda, te ponuditelju nije dužan nadoknaditi nikakve troškove. Ponuditelji nemaju pravo na žalbu.
8. Osoba zadužena za kontakt Lana Rudelić, tajnik Kazališta i Ivan Antončić, voditelj tehnike tel.: 01/ 4833348; e-mail: lana.rudelic@kazalistekerempuh.hr tehnikakerempuh@gmail.com
9. OBAVIJEST O REZULTATIMA NABAVE Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovoga Poziva za dostavu ponuda i zadržava pravo odbiti sve ponude i poništiti ovaj postupak ukoliko niti jedna dostavljena ponuda ne odgovara svrsi nabave ili ako prelazi osigurana sredstva, odnosno u drugim opravdanim slučajevima (npr. profesionalni propust) prema odluci Naručitelja. Naručitelj će izvršiti pregled, ocjenu i rangiranje dostavljenih ponuda najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda, te pisanu obavijest o rezultatima nabave (o odabiru najpovoljnije ponude ili odbijanju svih ponuda i poništenju postupka nabave) dostaviti svim ponuditeljima. 
Pregled mjesta rada odnosno sjedišta gledališta na kojima je potrebno izvršiti preinake moguć je nakon objave javnog poziva, do dana zatvaranja javnog poziva.
